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Додаток 1 


Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування  “Асоціація учасницького розвитку громад” - виконавчий партнер у Миколаївській, Харківській та Кіровоградській областях  у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - МОМ) 


СПЕЦИФІКАЦІЯ
до  участі в конкурсі  на закупівлю медичного обладнання  в рамках проєкту “Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)”  для громад Кіровоградської  областей


	Лот №
	Найменування та опис послуги:
	Од. Вим.
	К-ть послуг
	Деталізація специфікації:

	1
	Механічний операційний стіл
	шт
	1
	Розміри стола 2070×550 мм
Діапазон регулювання висоти 700-1000 мм
Діапазон регулювання підголовника -90°/+45°
Діапазон регулювання спинної секції -20°/+90°
Ножна секція (вгору/вниз/вбоки) 15°/90°/90°
Висота регулювання ниркового валику 160 мм
Поздовжній зсув350 мм
Бічний нахил (вліво/вправо) 15°/15°
Тренделенбург/зворотний Тренделенбург 25°/-25°
Максимальна вага пацієнта 200 кг
Маса стола 250 кг
Матрац- Піна з ефектом пам’яті
Електроживлення 220 В, 50/60 Гц, 1.0 кВт
Додаткові характеристики
Сучасний і багатофункціональний операційний стіл, який можна застосувати для більшості загальних операцій грудної, черевної порожнини, гінекології та акушерства, ортопедичного відділення. Рентгенопрозора поверхня на 5 основних секцій. Підставка і ліжко з нержавіючої сталі. Тверді матеріали м'яких елементів легко миються і дезінфікуються.
 Стандартна комплектація:
 Анестезіологічна ширма - 1 шт.
 Підтримувач торса - 1 шт.
 Підтримувач плеча - 2 шт.
 Підтримувач руки - 2 шт.
 Підтримувач ноги - 2 шт.
 Підтримувач колін - 2 шт.
 Нирковий валик - 1 шт.
 Фіксуючі ремені - 1 компл.
 Піддон - 1 шт.
 Підставка для ніг - 2 шт.
 * Можливі опції:
 Фіксатор голови
 Ортопедична тракційна приставка
 Бокові підтримувачі рук
 Лоток для інструменту
 Хірургічний підтримувач руки
 Підставка для операцій на передміхуровій залозі

	2
	Лазер хірургічний діодний
	шт
	1
	Довжина хвилі робочого лазерного випромінювання*: 1940 нм.
Потужність робочого лазерного випромінювання (ступінчасте регулювання потужності від 1 Вт до максимального значення)**: 30 Вт.
Довжина хвилі лазера-пілота: 660 нм.
Потужність випромінювання лазера-пілота: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0мВт.
Тривалість випромінювання у режимі «НОРМА»: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10 с та безперервне випромінювання.
Модуляція імпульсів випромінювання в режимі «ІМПУЛЬС»:
Різноманітні комбінації тривалості імпульсу та паузи.
Тривалість імпульсу – 10; 20; 30; 40; 50; 70; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 700; 1000 мс.
Тривалість паузи – 10; 20; 30; 40; 50; 70; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 700; 1000 мс.
Діаметр оптичного волокна: 300; 400; 600 мкм.
Споживана потужність: 220В/600Вт.
Габаритні розміри: 280х390х170 мм.
Маса апарата (нетто): не більше 9 кг.




Спеціальні умови:
1.  Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.
2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.
3. Пропозиція має охоплювати повну кількості одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься. 
4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.
5. У вартість товару обов’язково має бути включена доставка до місця призначення в Олександрівську громаду Кіровоградської області. Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.
6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.
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