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Додаток 1 


Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування  “Асоціація учасницького розвитку громад” - виконавчий партнер у Миколаївській, Харківській та Кіровоградській областях  у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - МОМ) 


СПЕЦИФІКАЦІЯ
до  участі в конкурсі  на закупівлю вуличного дитячого майданчика в рамках ініціативи Кропивницької ТГ Кіровоградської області в рамках проєкту “Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)”  для громад  Кіровоградської  області


	Лот №
	Найменування та опис послуги:
	Од. Вим.
	К-ть 
	Деталізація специфікації:

	1
	Ігровий комплекс “Яблуневий сад” І01
	шт
	1
	Ігровий комплекс “Яблуневий сад” І01 – обладнання для користування дітьми з інвалідністю разом з дітьми без фізичних вад.

Опорні стійки обладнання виготовлені з сухого дерева хвойних порід (брус клеєний 100х100мм) мають пази для майданчиків та оснащуються металевим анкером, при необхідності пластиковим ковпаком.

Підлога виготовлена з сухих досок хвойних порід (лаги 100х40мм та 100х30мм, настил 95х40мм).

Всі дерев’яні вироби покриті спеціальною антигрибковою кольоровою фарбою.

Металеві конструкції комплексу та окремі елементи зі стальної труби різного діаметру та форми, обробка дробеструйна з подальшим полімерним нанесенням фарби двома шарами.

Скат гірки  з листової нержавіючої сталі товщиною 1,5-2 мм без зварювальних швів, завдяки чому забезпечується плавний та головне безпечний спуск дитини.

Спуск-підйом з вологостійкої ламінованої фанери з нековзким покриттям зі спеціальною додатковою обробкою торців фанери.

Борта гірки, основна обшивка комплексу та окремі елементи з вологостійкої фанери товщиною 21- 24 мм, покриття в 2-а шари ґрунту 2-а шари фарби промислової групи на водній основі (виробник Німеччина, Фінляндія) з спеціальною додатковою обробкою торців фанери.

В елементах комплексу використовуються троси з металевими жилами зовнішній шар яких із акрилу, всередині металеві жили та пластиковими з’єднувачами (европейський стандарт, ТUV сертифікат).

З’єднувальні елементи закриті пластиковими заглушками з логотипом БІМБОКА.

Фурнітура оцинкована.


	
	Ігрова стійка
	шт
	1
	Габарити: 2000х1000х1800 мм від “0” точки. 

Ігрова стійка включає в себе ряд ігрових розвиваючих і спортивний елемент для гри в м’яч. 

Стійка для гри в м’яч зі сталевої труби Ду40 і Ду32; опорні стовпи вироби зі сталевої труби 80х80мм; обробка дробеструйная з подальшим полімерним нанесенням фарби двома шарами. 

Ігрові вертикальні елементи з вологостійкої фанери товщиною не менше 18 мм, покриття в два шари грунту та два шари фарби промислової групи на водній основі (виробник Німеччина, Фінляндія) зі спеціальною додатковою обробкою торців фанери. 

Всі болтові з’єднання захищені пластиковими заглушками. Фурнітура оцинкована.


	
	Пісочниця ОФП
	шт
	1
	Пісочниця ОФП — класичний елемент дитячого майданчика обладнання для дітей з інвалідністю, в т.ч на інвалідних візках.

По периметру пісочниці встановлені борти, щоб викласти іграшки.

Габарити пісочниці: 1400х1400 мм

Каркас пісочниці – металева конструкція зі стальної труби, обробка дробеструйна з подальшим полімерним нанесенням фарби двома шарами.

Борта та дно з вологостійкої фанери, покрите 2-а шарами ґрунту та 2-а шарами фарби промислової групи на водній основі з спеціальною додатковою обробкою торців фанери.

Виступаючі кінці елементів з’єднання захищені пластиковими заглушками з логотипом БІМБОКА.

Фурнітура оцинкована.


	
	Смуга перешкод
	шт
	1
	Комплекс для дітей віком від 7 до 12 років. !!*з допустимим одночасним навантаженням не більше 480 кг (6-ь дітей кожна вагою не більше 80 кг). Багатофункціональний комплекс зі спортивних елементів, в склад якого входить: пластиковий тунель з підйомом з тросів діаметром не менше 700 мм та довжиною не менше 1000мм; міст-бум 2000х900мм; перехідка з тросів 2000х900мм; колода-змійка довжиною 2000 мм; з’єднувальних елементів з платформ та стовпчики різновисокі. Опорні стійки комплексу виготовлені зі сталевої труби розміром не менше 80х80мм, обробка дробеструйна з подальшим полімерним нанесенням фарби двома шарами або з сухого дерева хвойних порід (брус клеєний 100х100мм), які оснащуються металевим анкером, при необхідності пластиковим ковпаком. Всі дерев’яні елементи покриті спеціальною антигрибковою кольоровою фарбою. Платформи, колода-змійка та стовпчики різновисокі виготовлені з вологостійкої ламінованої фанери зі спеціальною додатковою обробкою торців та з вологостійкої фанери товщиною 18- 24 мм. В елементах комплексу використовуються троси з металевими жилами зовнішній шар яких із акрилу, всередині металеві жили та пластиковими з’єднувачами (європейський стандарт, ТUV сертифікат). До складу комплексу входить прямий тунель, виготовлений з високоякісного морозостійкого (від -40°C до +60°С) стійкого до ультрафіолету поліетиленута. З’єднувальні елементи закриті пластиковими заглушками. Фурнітура оцинкована.

	
	Стійка з алфавітом
	шт
	1
	Стійка з алфавітом – ігровий розвиваючий елемент для дітей віком від 3 до 6 років.

Опорні стійки виготовлені з сухого дерева хвойних порід (брус клеєний 100х100мм) покриті спеціальною антигрибковою кольоровою фарбою, оснащені металевими анкерами та пластиковими ковпаками.

Металеві трубки для кубиків зі стальної труби, обробка дробеструйна з подальшим полімерним нанесенням фарби двома шарами.

Кубики дерев’яні, покриття в 2-а шари ґрунту 2-а шари фарби промислової групи на водній основі з спеціальною додатковою обробкою торців фанери.

З’єднувальні елементи закриті пластиковими заглушками з логотипом БІМБОКА.

Фурнітура оцинкована.


	
	Спортивно-ігровий комплекс
	шт
	1
	Спортивно-ігровий комплекс С100_05 для дітей віком від 7 до 12 років

Габаритні розміри: L=12040 мм, W=6128 мм, H=2848 мм


	
	Лава зі спинкою
	шт
	1
	Габаритні розміри: L=1200 або 1800 мм, W=1039 мм, H=500/1200 мм.

Основа лави – металева конструкцію зі стальної труби різного діаметру та форми, обробка дробеструйна з подальшим полімерним нанесенням фарби двома шарами.

Сидіння лави виготовлене з сухих досок хвойних порід, покрите спеціальною антигрибковою кольоровою фарбою.

Борта лави з вологостійкої фанери, покриття в 2-а шари ґрунту 2-а шари фарби промислової групи на водній основі зі спеціальною додатковою обробкою торців фанери.

З’єднувальні елементи закриті пластиковими заглушками з логотипом БІМБОКА.

Фурнітура оцинкована.


	
	Покриття для дитячих майданчиків
	шт
	97
	Гумова плитка Rubber Flooring є нешкідливою, виготовляється з екологічно чистої гумової крихти, отриманої при механічній переробці зношених автомобільних шин і покришок, з додаванням поліуретанового нетоксичного сполучного.
Розміри: 500*500мм



Спеціальні умови:
1.  Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.
2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.
3. Пропозиція має охоплювати повну кількості одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься. 
4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.
5. У вартість товару обов’язково має бути включена доставка до місця призначення в Кропивницьку громада Кіровоградської області. Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.
6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.
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