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Додаток 1 

Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування  “Асоціація учасницького розвитку громад” - виконавчий партнер у Миколаївській, Харківській та Кіровоградській областях  у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - МОМ) 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до  участі в конкурсі  на закупівлю комп'ютерної техніки та кондиціонерів в рамках проєкту “Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)”  для громад Миколаївської, області

	№
	Найменування та опис послуги:
	Од. Вим.
	К-ть 
	Деталізація специфікації:

	Лот 1 – доставка в Воскресенська громада Миколаївська область

	1
	Ноутбук
	шт
	6
	15.6", екран не менше 1920х1080 IPS, CPU-Intel/AMD (частота не менше 4.1 ГГц, кількість потоків не менше 8, кількість ядер не менше 4, не нижче 13 покол.Intel або 7xxx AMD ), не менше 8 Gb, SSD - не менше  512 Gb, Intel або AMD відеокарта, Програмне забезпечення Windows 11 , наявність сертифікованого сервісного центру в Україні

	2
	БФП 
	шт
	6
	Лазерний, кольоровий БФП, A4, роздільна здатність друку та сканування не нижче 1200 х1200, Друк моно - не менше 21 стор/хв, кольоровий- 21 стор/хв, подача - не менше 250 аркушів, Місткість лотка для подачі - не менше 250 аркушів, Місткість вихідного лотка не менше 100 аркушів, Масштабування 25 - 400 %, Робоче навантаження- не менше 10 000 сторінок/місяць, USB / Wi-Fi / Ethernet , можливість прямого друку з USB-накопичувача, наявність сертифікованого сервісного центру в Україні

	3
	Проектор
	шт
	6
	Проектор, тип проекції - фронтальна, технологія - DLP, матриця не нижче XGA, роздільна здатність матриці не менше 1024 x 768, яскравість не менше  4800 (ANSI lm), контрасність не менше 20 000:1, підтримка форматів - 4:3, 16:9, підтримка 3D , порти  - HDMI,  3.5 мм (audio in), Мінімальна проекційна відстань не більше 1 м. Максимальна проекційна відстань менше 11.8 м. Мінімальна діагональ зображення не більше 0.58 м. Максимальна діагональ зображення  не менше 7.62 м. Корекція трапеціідальних спотворень не менше по горизонталі ±40°, по вертикалі не менше ±40°. Термін експлуатації лампи не менше 5000 годин (не менше 15000 в економ режимі) Загальна потужність звука не менше 3 Вт на внутрішній динамік

	4
	Екран
	шт
	6
	Екран проекційний на тринозі. Діагональ екрану не менше 80", Співвідношення сторін 1:1, Розмір не менше  145x145 см. Колір білий

	5
	Активна акустична система
	шт
	6
	Акустична система активна, з вбудованим медіаплеєром з інтерфейсами USB та SD card та Bluetooth , не менше 2 ручних радіомікрофонів (VHF-стандарт). не менше 2-смугових динаміка, Потужність не менше 100 Вт RMS, Вбудований підсилювач не менше  70 Вт, Частотний діапазон не вужче 45 Гц — 20 кГц, Чутливість не менше 99 дБ, не менше 2 х 1/4" входу, RCA-входи, вхід 1/8" TRS jack, не менше 2-смугових еквалайзерів, Вбудований акумулятор 12 В не менше 4,5 А·год,, Пульт ДК у комплекті,  Тривалість автономної роботи —  не менше 8 год

	6
	Кондиціонер
	шт
	6
	Кондиціонер, Потужність на площу не менше 35 м2 Тип встановлення внутрішнього блока: Настінний Вид Інверторний, Тип Спліт-система Охолодження, не менш  3.5 кВт, Теплопродуктивність, не менш  3.6 кВт
Споживана потужність обігрів не менше ,900 Вт, охолодження не менше 1100Вт  Енергоефективність не менше А+, Мін. t для режиму обігрівання не вище -15 °C  Рівень шуму не вище 41 дБ . Вартість включає монтаж кондиціонера.

	7
	Подовжувач на котушці 
	шт
	6
	Подовжувач на котушці, Кількість вихідних розеток - не менше 4 шт., довжина шнура -  не менше 20 м, вхідна вилка - Євро, переріз дроту не менше 2х2,5 мм² з захистом IP20

	8
	Подовжувач з мережевим фільтром 
	шт
	6
	Подовжувач проводу, переріз проводу не менше 0.75 мм² з заземленням, не менше 5 розеток. Напруга 220 В Номінальний струм не менше 10 А. Частота струму 50 Гц Потужність навантаження не менше 2200 Вт. Довжина не менше 1,8 м , наявність не менше  2 USB портів

	9
	Мишка оптична бездротова для ПК та ноутбука 
	шт
	6
	Тип  зв'язку - бездротовий. Для обох рук Кількість клавіш миші 4. Роздільна здатність оптичного сенсора не менш 1000 dpi

	Лот 2 – доставка в Вознесенська громада Миколаївська область

	1
	Кондиціонер
	шт
	1
	Потужність на площу  не менше 100 м2. Тип встановлення внутрішнього блока: Стельовий. Вид Інверторний, Тип Касетний, Охолодження не менше 10 кВт, Теплопродуктивність не менше 11 кВт. Споживана потужність обігрів не менше ,2900 Вт, охолодження не менше 3100Вт. Енергоефективність не менше А+. Мін. t для режиму обігрівання не більше -20 °C. Рівень шуму не більше 50 дБ.
Вартість включає монтаж кондиціонера.



Спеціальні умови:
1.  Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.
2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.
3. Пропозиція має охоплювати повну кількості одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься. 
4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.
5. У вартість товару обов’язково має бути включена доставка до місця призначення в Воскресенську громаду Миколаївської області.(ЛОТ 1), Вознесенську громаду Миколаївської області (ЛОТ 2), Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.
6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.
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