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Додаток 1 


Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування  “Асоціація учасницького розвитку громад” - виконавчий партнер у Миколаївській, Харківській та Кіровоградській областях  у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - МОМ) 


СПЕЦИФІКАЦІЯ
до  участі в конкурсі  на закупівлю вуличного дитячого майданчика в рамках ініціативи Кропивницької ТГ Кіровоградської області в рамках проєкту “Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)”  для громад  Кіровоградської  області


	Лот №
	Найменування та опис послуги:
	Од. Вим.
	К-ть 
	Деталізація специфікації:

	1
	Ігровий комплекс 
	шт
	1
	Ігровий комплекс1 – обладнання для користовування дітьми з інвалідністю разом з дітьми без фізичних вад.

Матеріали стандартної комплектації:
Несучі стовпи: імпрегнована ламінована сосна
Підлога: антислизька вологостійка фанера
Бокові панелі: HDPE (поліетилен високої щільності)
Спускова гірка: нержавіюча сталь
Інші частини конструкції: нержавіюча сталь марки 304
Кріплення стандартної комплектації:
З бетонуванням в грунт на глибину 55 см.

З’єднувальні елементи закриті пластиковими заглушками з логотипом БІМБОКА.

Фурнітура оцинкована. 
Габарити : 
Довжина, мм: 5090
Ширина, мм:  6130
Висота, мм: 2770




	
	Ігрова стійка
	шт
	1
	Ігрова панель  допоможе урізноманітнити ігри на дитячому майданчику або у дворі. Може використовуватися як додаток для дитячих майданчиків серії Little Kids, або як окремий ігровий елемент.
Габарити:
Довжина, мм: 2089
Ширина, мм:  881
Висота, мм: 865





	
	Пісочниця ОФП
	шт
	1
	Експлуатація виробу
Вага користувача не повинна перевищувати 60 кг.
Вільна зона безпеки становить 1,5 м на всі боки від проекції виробу.
Габарити:
Довжина, мм: 1200
Ширина, мм:  876
Висота, мм: 822



	
	Смуга перешкод
	шт
	1
	Ігровий гімнастичний комплекс призначений для ігрових фізичних вправ на відкритому повітрі. Комплекс складається з кількох платформ, встановлених на стійках, та з'єднаних між собою переходами різної конфігурації. Крім переходів до платформ приєднаються різні підйоми та спуски.

Особливість обладнання цієї серії – використання у виробах HDPE пластику. Яскравий колір, пошаровий, безпечний та довговічний матеріал протягом багатьох років зберігає привабливий зовнішній вигляд, вигідно виділяючи комплекс серед іншого ігрового обладнання. Гармонійно поєднується з дерев'яним брусом, який використовується у виробах цієї серії.

Щоб майданчик виглядав повноцінним комплектом, додаткове обладнання рекомендуємо підбирати з аналогічної комбінації матеріалів.

Експлуатація виробу
Виріб рекомендується встановлювати на дитячих майданчиках, у дворах, у дошкільних та шкільних закладах, а також в інших місцях, що відповідають рекомендаціям Посібника з експлуатації.
Рекомендується показати або розповісти дітям про порядок застосування виробу.
Під час занять на виробі рекомендується триматися за поручні.
Для забезпечення загальної безпеки рекомендована зона, ближче до якої перебувати заборонено, становить 1,5 м на всі боки від проекції виробу.
Довжина, мм: 4869
Ширина, мм:  2825
Висота, мм: 1963


	
	Стійка з алфавітом
	шт
	1
	Ігрова панель  допоможе урізноманітнити ігри на дитячому майданчику або у дворі. Може використовуватися як додаток для дитячих майданчиків серії Little Kids, або як окремий ігровий елемент.
Габарити:
Довжина, мм: 900
Ширина, мм:  130
Висота, мм: 1200


	
	Спортивно-ігровий комплекс
	шт
	1
	Ігровий комплекс Лабіринт  – це чудове рішення для організації дитячого дозвілля на відкритому повітрі. Призначається для виконання фізичних вправ, розвитку гнучкості, координації та рухливості дитини.
Особливості
Комплекс готовий повністю задовольнити як дитину, так і дорослого набором функціональних елементів:Рукоходи Сходи Лазалки Турніки Кільця Брусья Шведська стінка Альпійська гірка
Довжина, мм :6394
Ширина, мм:  5818
Висота, мм: 2595



	
	Лава зі спинкою
	шт
	1
	Дитяча лавка, виконана у стилі затишної хатинки, спеціально розроблена для використання на дитячих майданчиках. Завдяки привабливому дизайну та зручній висоті, лавка створює комфортне місце для відпочинку дітей. Вона ідеально вписується в ігровий простір, додаючи йому казкової атмосфери.

Технічні характеристики:

Розміри: 100х65х71 см
Висота сидіння: 25 см
Матеріали: вологостійка фанера
Ключові особливості:

Оригінальний дизайн у вигляді хатинки
Зручна висота для дітей
Ідеально підходить для дитячих майданчиків
Стійка та довговічна конструкція для зовнішнього використання

Колір підбирається для гармонійного поєднання з іншими елементами майданчика



	
	Покриття для дитячих майданчиків
	шт
	97
	Гумова плитка 500*500*30 мм.



Спеціальні умови:
1.  Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.
2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.
3. Пропозиція має охоплювати повну кількості одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься. 
4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.
5. У вартість товару обов’язково має бути включена доставка до місця призначення в Кропивницьку громада Кіровоградської області. Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.
6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.
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